**Maddə 64. Qadağan nişanları**

***I.*** Qadağan nişanları yol hərəkəti iştirakçılarının hərəkətlərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyur, yaxud ləğv edir .

***II.*** Onların dairəvi forması, ağ fonu, 3.27-3.30    işarələrinin mavi və qırmızı haşiyəsi vardır. 3.1 , 3.21 , 3.23 , 3.25  və 3.31  nişanlar rəngli tərtibatla fərqlənirlər.

***III.*** Qadağan nişanları müvafiq məhdudiyyətin qoyulduğu küçə və yolların sahələrinin bilavasitə qabağında və ya onun ləğv edildiyi yerlərdə quraşdırılır. Qadağan nişanları əvvəlcədən 7.1.1  lövhəciyi ilə quraşdırıla bilər.

***IV.*** 3.2-3.9        , 3.34 və 3.35 qadağan nişanları müvafiq nəqliyyat vasitələrinin hər iki istiqamətdə hərəkətini qadağan edir.

***V.*** Qadağan nişanlarının qüvvəsi aşağıdakılara şamil edilmir:

**1)** 3.2-3.8 -   işarələnmiş sahədə yerləşən müəssisələrə xidmət edən, habelə bu sahədə yaşayan və ya işləyən vətəndaşlara xidmət edən və ya məxsus olan nəqliyyat vasitələrinə. Belə hallarda, nəqliyyat vasitələri işarələnmiş sahəyə təyinat yerinə ən yaxın olan yolayrıcından girib-çıxmalıdırlar;

**2)** 3.2 , 3.28-3.30   - I və II qrup əlillərin idarə etdiyi tanınma nişanına malik nəqliyyat vasitələrinə;

**3)** 3.18.1 , 3.18.2 nişanlarının qüvvəsi, qarşısında nişan qoyulmuş yolun hərəkət hissəsinin kəsişmə yerinə aiddir.

***VI.*** 3.16 , 3.20 , 3.22 , 3.24 , 3.26-3.30   nişanlarının qüvvəsi nişanın qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Yola bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində, çöl, meşə yolları və qarşısında müvafiq nişanlar qoyulmuş digər ikinci dərəcəli yollarda kəsişmə (qovuşma) yerlərində nişanlar qüvvəsini itirmir.

***VII.*** 5.22  nişanı ilə işarələnən yaşayış məntəqəsindən qabaqda qurulmuş 3.24  nişanı həmin nişana qədər qüvvədə olur.

***VIII.*** Nişanların qüvvədə olduğu sahə aşağıdakı üsullarla azaldıla bilər:

**1)** 3.16 və 3.26 nişanları üçün - 7.2.1  lövhəciyi tətbiq etməklə;

**2)** 3.20 , 3.22 , 3.24 nişanları üçün - onların qüvvədə olduğu sahənin qurtaracağında müvafiq olaraq 3.21 , 3.23 , 3.25 nişanları qoymaqla və ya 7.2.1  lövhəciyi tətbiq etməklə. 3.24 nişanının qüvvədə olduğu sahəni maksimum hərəkət sürətinin başqa kəmiyyəti göstərilən 3.24 nişanı qoymaqla azaltmaq olar;

**3)** 3.27-3.30    nişanları üçün - onların qüvvədə olduğu sahənin qurtaracağında 3.27-3.30 nişanlarını 7.2.3 lövhəciyi ilə təkrarən qoymaqla və ya 7.2.2  lövhəciyi tətbiq etməklə, 3.27 nişanı 1.4  nişanlama xətti ilə birlikdə; 3.28  nişanı isə 1.10 nişanlama xətti ilə birlikdə tətbiq edilə bilər: bu zaman nişanların qüvvədə olduğu sahə nişanlama xəttinin uzunluğu ilə müəyyənləşdirilir.

***IX.*** 3.10 , 3.27-3.30   qadağan nişanlarının qüvvəsi yolun yalnız nişan qurulmuş tərəfinə şamil edilir.